**Сырье и материалы**

Расчет затрат на основные материалы

Стоимость = Цена\*Норма расхода\*КТЗР

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изделие | Наименование материала | Марка материала | Цена материала, руб/кг | Норма расхода материала, кг/шт | Коэффициент, учитывающий ТЗР | Стоимость материала, руб/шт |
| А | Сталь | 45 | 60 | 3,0 | 1,05 | 189 |
| Б | Сталь | 40Х | 80 | 6,6 | 1,05 | 554,4 |
| В | Сталь | 45 | 60 | 2,9 | 1,05 | 182,7 |

Расчет стоимости возвратных отходов

Стоимость = Цена\*Масса

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изделие | Наименование материала | Марка материала | Цена отходов, руб/кг | Масса возвратных отходов, кг/шт | Стоимость отходов, руб/шт |
| А | Сталь | 45 | 18 | 0,4 | 7,2 |
| Б | Сталь | 40Х | 24 | 2,0 | 48 |
| В | Сталь | 45 | 18 | 1,4 | 25,2 |

Расчет статьи "Сырье и материалы", руб

Стоимость = Основные материалы – Возвратные отходы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | А | Б | В |
| 1. Основные материалы | 189 | 554,4 | 182,7 |
| 2. Возвратные отходы | 7,2 | 48 | 25,2 |
| Итого | 181,8 | 506,4 | 157,5 |